ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ)
на проектирование и изготовление ленточного конвейера серии ЛК-800 

	Технический параметр конвейера ЛК-800
	Требуемое значение / Характеристика

	Область применения
	Транспортировка зерновых культур (пшеница)

	Насыпная плотность материала
	0,75 т/м³

	Требуемая производительность
	50 тонн в час

	Длина конвейера по осям
	24,0 метра

	Угол наклона трассы
	13° (с учетом динамического откоса)

	Ширина конвейерной ленты
	800 мм

	Марка ленты по ГОСТ 20-85
	2.1-800-4-ТК-200-2-4-2-Б-Р

	Тип роликоопор рабочей ветви
	Желобчатые трехроликовые (угол 30°), шаг 1000 мм

	Футеровка приводного барабана
	Резиновая с ромбовидной насечкой против проскальзывания

	Мощность электродвигателя
	7,5 кВт (с Устройством плавного пуска)

	Аварийный останов (ГОСТ 12.2.022-80)
	Двустороннее канатное тросовое устройство по всей длине

	Защита от обратного хода ленты
	Автоматический роликовый останов на приводном валу

	Датчики автоматизации системы
	Датчики схода ленты (ДЛС) - 2 шт., Датчик контроля скорости (ДКС)

	Гарантийный b2b-срок
	Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
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