ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (БЛАНК-ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
на проектирование и изготовление ленточного конвейера серии ЛК
	Технический параметр конвейера
	Требуемое значение / Характеристика заказчика

	Область применения / Назначение
	[Укажите производство, цех, технологическую задачу]

	Место установки
	[Укажите: помещение (отапливаемое/нет), открытая эстакада, улица]

	Режим работы
	[Укажите количество смен, часов работы в сутки]

	Наименование груза
	[Название материала: зерно, уголь, щебень, песок и т.д.]

	Насыпная плотность материала
	________ т/м³

	Фракция (крупность кусков)
	________ мм (минимальная / максимальная)

	Температура материала
	От ________ °C до ________ °C

	Подвижность / Липкость
	[Укажите: сухой, влажный, липкий, высокоабразивный]

	Требуемая производительность
	________ тонн в час (или м³/час)

	Длина конвейера по осям барабанов
	________ метров

	Высота подъема груза (вертикальная)
	________ метров

	Угол наклона конвейера
	________ градусов

	Направление движения
	[На подъем / Горизонтально / На спуск]

	Ширина конвейерной ленты
	________ мм (рекомендуемая или под расчет завода)

	Тип и марка ленты по ГОСТ 20-85
	[Укажите требования: резинотканевая, шевронная, пищевая ПВХ]

	Рабочая поверхность полотна
	[Гладкая / С перегородками / Рифленая]

	Тип роликоопор рабочей ветви
	[Желобчатые или прямые, шаг роликоопор в мм]

	Тип роликоопор холостой ветви
	[Прямые плоские, шаг в мм]

	Приводной барабан
	[Диаметр в мм, требуется ли резиновая футеровка]

	Натяжная станция
	[Винтовая хвостовая / Грузовая автоматическая]

	Тип привода
	[Мотор-редуктор на вал / Привод через муфту или ременную передачу]

	Ориентировочная мощность
	________ кВт (определяется окончательным расчетом завода)

	Аварийный останов (ГОСТ 12.2.022-80)
	[Требуется ли канатный выключатель по всей длине конвейера]

	Защита от обратного хода ленты
	[Требуется ли останов/тормоз на наклонном участке]

	Датчики автоматического контроля
	[Укажите необходимость: датчик схода ленты ДЛС, датчик скорости ДКС]

	Комплект поставки
	[Конвейерная часть, шкаф управления ШУ, металлоконструкции]

	Гарантийный срок
	Не менее ________ месяцев



